**Опросный лист на изготовление крана козлового ручного**



**Стандартная комплектация:** 2 поворотных колеса с тормозом, 2 неповоротных колеса, без тали.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Грузоподъемность, т |  | Полная высота не более (Hg), м |  |
| Пролет крана (P), м |  | Высота от пола до балки (Н), м (при заказе крана без тали) |  |
| Рабочая высота подъема (H1), м |  | Каретка подъемного механизма (приводная/холостая) |  |
| База крана не более (В), м |  | Подъемный механизм (нужен/не нужен) |  |
| Полный пролет не более (Lg), м |  | Кол-во поворотных колес с тормозом (2шт/4шт) |  |

Дополнительно: